

检测报告

**Detection Report**

**项目名称： 山东海右石化集团有限公司月度例行检测**

**Name of project**

**委托单位： 山东海右石化集团有限公司**

 **Customer**

**报告日期： 2023年10月08日**

**Report date**

**检测机构： 山东国飞环境检测有限公司**

**Department for Analysis** （检测专用章）

说 明

1.《检测报告》无授权签字人签名及公司“报告专用章”无效，报告经涂改作废。

 2. 对检测结果若有异议，请于签发《检测报告》之日起十五日内向本公司提出，逾期视同认可。

 3. 不可重复性试验不进行复检。

 4. 由委托方自行采集的样品，则仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5. 未经本检测公司批准，不得部分复制本报告任何内容。

6. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息，技术文件等商业秘密履行保密义务。

7. 标注\*符号的检测项目为分包检测，并标注分包方的CMA证书编号。

8. 无CMA标识时，报告为测试报告，仅供教学研究使用。

9. 敬告接受此文件的一方，报告中所包含的信息仅为本公司根据客户委托，在当时当地得出的结论，任何未经授权擅自涂改、伪造本报告内容的行为均是违法的，本公司将追究法律责任。

地址：山东省日照高新区聊城路166号

Address: No. 166 Liaocheng Road, Gaoxin District, Rizhao City, Shandong Province

邮编 (postcode)：276800

电话(Tel)：0633-2273686

传真(Fax)：0633-2273686

邮箱：shandongguofei@163.com

开户银行：日照银行股份有限公司开发区支行

银行账号：810104601421004192

**检测报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 山东海右石化集团有限公司月度例行检测 |
| 委托单位 | 单位名称 | 山东海右石化集团有限公司 |
| 检测地址 | 山东省日照市莒县日照海右化工产业园 |
| 联系人 | 王圆圆 | 联系电话 | 19806330223 |
| 采样日期 | 2023.09.27 | 检测日期 | 2023.09.27-09.29 |
| 样品名称 | 有组织废气 |
| 样品状态 | 采样嘴/滤筒均完好，无破损 |
| 检测项目 | 有组织废气：颗粒物、林格曼黑度、汞及其化合物 |
|  检测专用章编制人： 审核人： 签发人：日 期：2023.10.08 日 期：2023.10.08 日 期：2023.10.08 |

\*\*\*本页以下空白\*\*\*

**检测结果**

|  |  |
| --- | --- |
| 样品名称 | 有组织废气（汽柴油加氢装置加热炉DA008） |
| 排气筒参数 | 排气筒高度（m） | 38.417 | 测点截面积（m2） | 0.88 |
| 排气筒参数 | 采样时间 | 烟温（℃） | 流速（m/s） | 标干流量（m3/h） | 烟气湿度（%） | 氧含量（%） |
| 2023年09月27日 | 第一次 | 217.9 | 2.8 | 4727 | 2.0 | 5.3 |
| 第二次 | 222.3 | 2.0 | 3327 | 2.1 | 5.0 |
| 第三次 | 220.7 | 2.4 | 4075 | 2.3 | 7.2 |
| 检测项目 | 采样时间 | 样品编号 | 实测浓度（mg/m3） | 折算浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 颗粒物 | 2023年09月27日 | 第一次 | GF23I077-01-GG0101① | 4.0 | 4.5 | 0.0189 |
| 第二次 | GF23I077-01-GG0101② | 3.8 | 4.3 | 0.0126 |
| 第三次 | GF23I077-01-GG0101③ | 3.7 | 4.8 | 0.0151 |
| 平均值 | 3.8 | / | / |
| 备注 | 基准氧含量按3%折算 |

\*\*\*本页以下空白\*\*\*

**检测结果**

|  |  |
| --- | --- |
| 样品名称 | 有组织废气（DA014 2#锅炉烟囱） |
| 排气筒参数 | 排气筒高度（m） | 80 | 测点截面积（m2） | 3.8 |
| 采样时间 | 烟温（℃） | 流速（m/s） | 标干流量（m3/h） | 烟气湿度（%） | 氧含量（%） |
| 2023年09月27日 | 第一次 | 52.7 | 7.5 | 77308 | 8.7 | 9.0 |
| 第二次 | 52.8 | 7.1 | 73821 | 8.5 | 9.8 |
| 第三次 | 52.9 | 8.7 | 89207 | 9.0 | 8.8 |
| 检测项目 | 采样时间 | 样品编号 | 实测浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 折算浓度（mg/m3） |
| 汞及其化合物 | 2023年09月27日 | 第一次 | GF23I077-01-GG0201 | 1.78×10-4 | 1.38×10-5 | 2.22×10-4 |
| 第二次 | GF23I077-01-GG0202 | 1.92×10-4 | 1.42×10-5 | 2.57×10-4 |
| 第三次 | GF23I077-01-GG0203 | 1.95×10-4 | 1.74×10-5 | 2.40×10-4 |
| 平均值 | 1.88×10-4 | 1.51×10-5 | 2.40×10-4 |
| 备注 | 基准氧含量按6%折算 |

**检测结果**

|  |  |
| --- | --- |
| 样品名称 | 有组织废气（DA014 2#锅炉烟囱） |
| 排气筒参数 | 排气筒高度（m） | 80 | 测点截面积（m2） | 3.8 |
| 检测项目 | 采样时间 | 样品编号 | 检测结果（级） |
| 林格曼黑度 | 2023年09月27日 | 第一次 | GF23I077-01-GG0201 | ＜1 |
| 第二次 | GF23I077-01-GG0202 | ＜1 |
| 第三次 | GF23I077-01-GG0203 | ＜1 |
| 备注 | / |

\*\*\*本页以下空白\*\*\*

**附表**

**检测项目、方法及仪器**

| 检测项目 | 检测方法依据 | 单位 | 方法检出限 | 检测仪器 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | mg/m3 | 1.0 | 电子分析天平 | GF-YQ009 |
| 林格曼黑度 | HJ/T 398-2007 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | 级 | / | 林格曼黑度图 | GF-YQ038 |
| 汞及其化合物 | 国家环保总局（2003）第四版（增补版）空气和废气监测分析方法 第五篇 第三章 七（二）原子荧光分光光度法（B） | μg/m3 | 3\*10-3 | 原子荧光光度计 | GF-YQ002 |

\*\*\*本报告结束\*\*\*